测试程序功能
开机显示中文，英文，图片

修改LCD数据脚连接IO在lcd.h文件中
40*40图片数据和95个ASCCII字符数据和测试汉字取模数据在font.c文件中

/* 
程序默认IO连接方式：
sbit LCD_CS     =P0^0;     //片选	
sbit LCD_DC     =P0^2;	  //数据/命令切换
sbit LCD_SDI    =P1^5;	  //数据
sbit LCD_SCK    =P1^7;	  //时钟
sbit LCD_REST   =P0^1;	  //复位  

//触摸IO连接,不使用触摸可以不连
sbit DCLK      =    P1^6;   
sbit CS        =    P1^4;
sbit DIN       =    P3^0;	
sbit DOUT      =    P3^1;   
sbit Penirq    =    P3^4;   //检测触摸屏响应信号

*/ 

